青岛职业技术学院

展厅布展采购项目

网上竞价文件

采 购 人：青岛职业技术学院（盖单位章）

代理机构：山东绿山坡项目管理有限公司（盖单位章）

项目编号：YNJJ2019048

日 期：2019年11月29日

目 录

[第一章 采购公告 3](#_Toc486430446)

[第二章 供应商须知前附表 4](#_Toc486430447)

[第三章 供应商应当提交的资格、资信等证明文件 5](#_Toc486430448)

[第四章 采购需求 7](#_Toc486430449)

[第五章 附件 14](#_Toc486430450)

第一章 采购公告

山东绿山坡项目管理有限公司受青岛职业技术学院的委托，对展厅布展采购项目以网上竞价的方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1. 项目编号：YNJJ2019048

2、项目名称：展厅布展采购项目

3、项目内容：图书馆（青岛技术博物馆）展厅布展采购

4、采购预算：

本项目预算额度为：22.3万元。

5、对供应商的资格要求

5.1具有独立承担民事责任能力的法人。

5.2招标公告发布之日前三年内无违法记录。

5.3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.4 本项目不接受联合体投标。

6、联系方式

6.1 采购人：青岛职业技术学院

地 址:青岛市黄岛区钱塘江路369号

联系人：陈晓丽

联系电话：0532-86105650

6.2 采购代理机构：山东绿山坡项目管理有限公司

地 址：青岛市李沧区金水路68号开放大学综合楼1018室

电子信箱:sdlvshanpo@126.com

电 话：0532-58661781

银行账户：山东绿山坡项目管理有限公司青岛分公司

开户银行：中国工商银行青岛福州路支行

银行账号：3803 0211 0920 0163 474

联 系 人：隋元皎

2019年11月29日

第二章 供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 采购人 | 青岛职业技术学院 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东绿山坡项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 展厅布展采购项目 |
| 4 | 是否接受联合体报价 | 不接受  □ 接受，应满足下列要求： |
| 5 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘  □ 组织，踏勘时间：  踏勘地点： |
| 6 | 采购代理服务费支付 | □ 由采购人支付  由成交供应商支付（成交金额\*1%） |
| 7 | 竞价须知 | 1. 供应商须在青岛职业技术学院网上竞价采购平台（<http://222.195.192.14/>）注册并在规定的报名时间内报名；报名完成后，在规定的竞价时间内，通过网上竞价采购平台进行报价。如遇平台技术问题，可联系0532-86105650。 2. 若供应商第2次报价相同，以平台中最先报价供应商优先。 |
| 8 | 竞价原则 | 本次采用《青岛职业技术学院网上竞价采购平台》网上竞价方法，报价次数为2次；以符合要求的第2次报价最低者为拟成交人。 |
| 9 | 报名时间 | 2019年11月29日14时00分至2019年12月4日14时30分 |
| 10 | 竞价时间 | 2019年12月4日15时00分至2019年12月4日16时00分 |
| 11 | 响应报价的范围 | 含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 |
| 12 | 资质审查 | 事后审查，即报价完成后，供应商提供相关材料进行资格审查；  时间：2019年12月5日10时00分  地点：青岛市黄岛区钱塘江路369号青岛职业技术学院综合实训楼205室 |
| 13 | 成交公告 | 成交结果在青岛职业技术学院网上公告，公告期限为1个工作日。公示期内，无供应商提出异议，公示期结束后发放成交通知书。 |
| 14 | **重要提示** | 供应商参与项目报价，**即为实质性响应本竞价文件所有内容**；否则，根据《青岛职业技术学院网上竞价管理办法》，将参与投标供应商列入不良行为记录名单，禁止其1-3年内参加学院采购活动。 |

第三章 供应商应当提交的资格、资信等证明文件

资格、资信等证明文件目录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| 1 | 营业执照 | 原件及复印件 |
| 2 | 铝合金型材须具备“国家工程复合材料产品质量监督检验中心”出具的《检验报告》 | 原件及复印件 |
| 3 | 一体锁须具备“产品质量监督检验所”出具的《检验报告》 | 原件及复印件 |
| 4 | 热转印画布须具备“国家建筑材料测试中心”出具的《检验报告》 | 原件及复印件 |
| 5 | 承诺函（附件1） | 原件 复印件 |
| 6 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2） | 原件 □复印件 |
| 7 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 原件 □复印件 |
| 8 | 法定代表人身份证明（附件3） | 原件 □复印件 |
| 9 | 法定代表人授权委托书（附件4） | 原件 □复印件 |
| 10 | 常驻地行政主管部门出具的（或社保网站打印的）**被授权代表**本人在本单位的社保证明 | 原件 □复印件 |
| 11 | 货物清单（附件5） | 原件 □复印件 |
| 12 | 被授权代表身份证 | 原件 □复印件 |
| 13 | 样品 |  |

**备注：**

**（1）资格审查时，供应商应当提交上述证明材料，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；**

**（2）要求提供的证明材料第1-4项复印件及第5至第11项原件，需加盖供应商公章并胶装成册2套（封面注明项目名称、项目编号、供应商名称）。第1项原件须同时密封提交。**

**（3）被授权代表身份证原件应当在递交相关证明资料时出示并提交，不允许放在密封件中。**

其他规定

1. 供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。
2. **竞价文件中所要求的相关证明资料需密封，应当在递交资格审查文件截止时间递交，不按规定及逾期递交，招标代理公司将拒绝接收。**

3.供应商需收回的证明材料（如营业执照副本等）待审查完毕后退还。不需收回的证明材料原件（在经营活动中没有重大违法记录的书面声明等）与复印件一起不予退还。

4.营业执照副本等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件。

第四章 采购需求

**1.项目说明**

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

**2.项目需求以及技术要求**

本展厅布展主要包含：铝合金型材模块化可拆卸拼装式的展示架拼装、展示架外蒙热转印画布（需热转印的内容由采购人提供）及主题板、展台、玻璃展柜、中英文特装字制作等（特装字内容由采购人提供）。

**2.1各部分主要要求如下：**

1. ※**铝合金型材**

技术要求：

1.需具备“国家工程复合材料产品质量监督检验中心”出具的《检验报告》（提供复印件加盖投标人公章）。

2.产品主要检测项目要求：抗拉强度≥245MPa，断后伸长率A50mm≥13%，规定非比例延伸强度Rpo.2≥215MPa，阳极氧化膜平均膜厚≥18um，阳极氧化膜局部膜厚≥18-20um，耐磨性—落砂试验磨耗系数f≥368g/um。产品的其它要求应满足国家标准GB/T5237.2-2008《铝合金建筑型材》“第2部分：阳极氧化型材”规定的要求。

**（二）一体锁的技术要求**

1.需具备“产品质量监督检验所”出具的《检验报告》（提供复印件加盖投标人公章）。

2.产品主要检测项目要求：荷载=1000N，承载滑移量≤0.16mm；荷载=2000N，承载滑移量≤0.44mm；簧片的拉伸强度≥11.2KN，侧止位力矩≥33N.m。产品的其它要求应满足Q/320412 OCN003-2009《展览用锁头》标准的要求。

**（三）**※**热转印画布**

技术要求：

1.需具备“国家建筑材料测试中心”出具的《检验报告》（提供复印件加盖投标人公章）。

2.产品主要检测项目要求：燃烧性能达到B1级，续燃时间≤0s，阴燃时间≤0s，无燃烧滴落物，损毁长度≤经：65mm 纬：49mm。产品的其它要求应满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准的要求。

**（四）热转印的技术要求**

1.热转印画面工艺先进，打印分辨率大于或等于800\*600 DPI，确保画面成像的精度高,色泽还原度好。

2.热转印墨水应采用无毒、无气味、热转印机器原厂配套进口墨水。

**（五）主题板、展台及特装字的技术要求**

1.采用≥2mm厚的镀锌铁板加工制作，补腻子，烤氟碳漆。

2.特装字的材质采用≥1mm厚的镀锌铁板激光切割，激光焊接，要求表面平整，外观质量应不低于一级，烤氟碳漆。

**（六）玻璃展柜的技术要求**

1.底座采用≥2mm厚的镀锌铁板加工制作，补腻子，烤氟碳漆。

2.展柜玻璃材质采用≥8mm展览用超白钢化玻璃**（**※**资格审查现场提供超白钢化玻璃的样品）。**

**（七）小展台的技术要求**

采用环保高密度板通过刮腻子、烤漆等工艺制作，要求强度高、耐磨、表面平整不易变形、外观质量好。

**2.2展厅布展采购项目清单**

| **序号** | **物品名称** | **型号规格、主要参数及技术要求** | | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金型材模块化展示架 | 铝合金型材：    型号：ML1317  截面尺寸：40mm \* 40mm  壁厚不小于 2.1mm | 长254 mm | 根 | 2 |  |
| 2 | 长2400mm | 根 | 6 |  |
| 3 | 长1434mm | 根 | 50 |  |
| 4 | 长1360mm | 根 | 62 |  |
| 5 | 长194mm | 根 | 4 |  |
| 6 | 长1500mm | 根 | 104 |  |
| 7 | 长454mm | 根 | 2 |  |
| 8 | 长1294mm | 根 | 12 |  |
| 9 | 长1368mm | 根 | 6 |  |
| 10 | 长254mm | 根 | 2 |  |
| 11 | 长840mm | 根 | 2 |  |
| 12 | 长764mm | 根 | 4 |  |
| 13 | 长104mm | 根 | 2 |  |
| 14 | 铝合金型材：  型号：ML1573  其它要求同上 | 长2400mm | 根 | 18 |  |
| 15 | 铝合金型材：  型号：W2578  其它要求同上 | 长2400mm | 根 | 20 |  |
| 16 | 型号：ML1319  材质：塑料 | 长2600mm | 根 | 78 |  |
| 17 | 40铝合金方柱：    型号：M303A  截面尺寸：40mm \* 40mm  壁厚不小于 2.1mm | 长2600mm | 根 | 207 |  |
| 18 | 长520mm | 根 | 5 |  |
| 19 | 长1460mm | 根 | 220 |  |
| 20 | 长360mm | 根 | 152 |  |
| 21 | 长360mm | 根 | 8 |  |
| 22 | 长210mm | 根 | 16 |  |
| 23 | 长870mm | 根 | 4 |  |
| 24 | 长560mm | 根 | 6 |  |
| 25 | 长860mm | 根 | 2 |  |
| 26 | 长960mm | 根 | 4 |  |
| 27 | 高位锁头 | Z981F/9 | 个 | 838 |  |
| 28 | 80铝合金方柱：    型号：M302A  截面尺寸：80mm \* 80mm  壁厚不小于2.1mm | 长1460mm | 根 | 38 |  |
| 29 | 80方柱锁 | Z955 | 个 | 76 |  |
| 30 | 两通转角接头(外) | EG432 | 个 | 40 |  |
| 31 | 三通转角接头(外) | EG434 | 个 | 36 |  |
| 32 | 三通转角接头(内) | EG435 | 个 | 40 |  |
| 33 | 压紧螺栓 | ML1348 | 个 | 232 |  |
| 34 | 卡件 | ML1339 | 个 | 232 |  |
| 35 | 40双槽扁铝：    型号：Z4400  截面尺寸：40mm \* 16mm  壁厚不小于 2.1mm | 长370mm | 根 | 10 |  |
| 36 | 长570mm | 根 | 7 |  |
| 37 | 长1320mm | 根 | 2 |  |
| 38 | 90°接头 | S1151A | 个 | 76 |  |
| 39 | 锌壳三卡锁头 | Z981F | 个 | 38 |  |
| 40 | 40双面布框：  型号：AC473  材质：铝型材  截面尺寸：40mm \* 40mm  壁厚不小于 2.1mm | 长2000mm | 根 | 20 |  |
| 41 | 长450mm | 根 | 20 |  |
| 42 | 长650mm | 根 | 14 |  |
| 43 | 长1400mm | 根 | 4 |  |
| 44 | 长2000mm | 根 | 4 |  |
| 45 | 长2600mm | 根 | 14 |  |
| 46 | 热转印 | **1.热转印画布：**  （1）型号：PM-3  （2）画布为黑白布（遮光布），无毒、无气味、环保阻燃布料  （3）幅宽应大于或等于3200mm  **2.热转印工艺：**  （1）打印分辨率大于或等于800\*600 DPI，确保画面成像的精度高,色泽还原度好  （2）热转印墨水应采用无毒、无气味的进口墨水 | 2000mm\*1400mm | 幅 | 2 | 热转印的内容由采购人提供 |
| 47 | 450mm \*2000 mm | 幅 | 10 |
| 48 | 454mm \*2600 mm | 幅 | 1 |
| 49 | 650mm \*2600 mm | 幅 | 7 |
| 50 | 1534mm\*2600mm | 幅 | 21 |
| 51 | 1460mm\*2600mm | 幅 | 29 |
| 52 | 1500mm\*2600mm | 幅 | 49 |
| 53 | 654mm\*2600mm | 幅 | 1 |
| 54 | 660mm \* 600mm | 幅 | 1 |
| 55 | 460mm \* 600mm | 幅 | 1 |
| 56 | 560mm\*600mm | 幅 | 1 |
| 57 | 970mm\*600mm | 幅 | 2 |
| 58 | 1520mm\*2600mm | 幅 | 4 |
| 59 | 1440mm\*600mm | 辐 | 1 |
| 60 | 1480mm\*600mm | 辐 | 1 |
| 61 | 1494mm\*2600mm | 幅 | 6 |
| 62 | 1568mm\*2600mm | 幅 | 3 |
| 63 | 1020mm\*2600mm | 幅 | 1 |
| 64 | 304mm\*2600mm | 幅 | 1 |
| 65 | 960mm\*2600mm | 幅 | 1 |
| 66 | 964mm\*2600mm | 幅 | 2 |
| 67 | 394mm\*2600mm | 幅 | 2 |
| 68 | 主题板 | 1.材质：≥2mm的镀锌铁板折弯，焊接，补腻子，烤氟碳漆，分块制作，现场组装 2.尺寸：5000mm \* 1200mm \* 660mm | | 件 | 1 | 图纸及文字内容由采购人提供 |
| 69 | 玻璃展柜 | 1. 材质：≥2mm的镀锌铁板裁切，折弯，焊接制作，补腻子，烤氟碳漆；≥8mm超白钢化玻璃展柜   2.尺寸：1200mm \* 600mm \* 880mm  3.辅料：焊条、磨片、无影胶等 | | 个 | 16 | 图纸由采购人提供 |
| 70 | 展台 | 1.材质：≥2mm的镀锌铁板裁切，折弯，焊接制作，补腻子，烤氟碳漆  2.尺寸：800mm \* 800mm \* 420mm  3.辅料：焊条，磨片等 | | 个 | 16 | 图纸由采购人提供 |
| 71 | 小展台1 | 1.材质：高密度板制作，刮腻子，烤漆  2.尺寸：400mm \* 200mm \* 200mm  3.辅料：钉子、白胶等 | | 个 | 6 | 图纸由采购人提供 |
| 72 | 小展台2 | 1.材质：高密度板制作，刮腻子，烤漆  2.尺寸：400mm \* 400mm \* 200mm  3.辅料：钉子、白胶等 | | 个 | 11 | 图纸由采购人提供 |
| 73 | 小展台3 | 1.材质：高密度板制作，刮腻子，烤漆  2.尺寸：600mm \* 500mm \* 200mm  3.辅料：钉子、白胶等 | | 个 | 6 | 图纸由采购人提供 |
| 74 | 小展台4 | 1.材质：高密度板制作，刮腻子，烤漆  2.尺寸：500mm \* 500mm \* 300mm  3.辅料：钉子、白胶等 | | 个 | 7 | 图纸由采购人提供 |
| 75 | 特装字制作（中文） | 1.材质：≥1mm厚的镀锌铁板激光切割、激光焊接、打磨、烤氟碳漆，要求表面平整，外观质量应不低于一级。  2.尺寸：650mm \* 650mm | | 个 | 5 | 文字内容由采购人提供 |
| 76 | 特装字制作（英文） | 1.材质：≥1mm厚的镀锌铁板激光切割、激光焊接、打磨、烤氟碳漆，要求表面平整，外观质量应不低于一级。  2.尺寸：300mm \* 120mm | | 个 | 24 |
| 77 | 灯具 | 1.LED灯，24瓦  2.品牌：等同于帝豪、茴龙、飞利浦  3.样式：轨道式 | | 个 | 100 | 含安装 |
| 78 | 空气开关 | 1.参数：单开  2.品牌：等同于正泰、公牛、鸿雁 | | 个 | 30 |
| 79 | 电线 | 1.规格：2.5平方  2.颜色：红黄绿各400米  3.品牌：等同于汉河、长城、华宇 | | 米 | 1200 |
| 80 | 通道窗帘 | 1.规格：150mm \* 200mm 2块  95mm \* 200mm 2块  60mm \* 200mm 2块  40mm \* 200mm 1块  2.品牌：等同于天弘、超越、越兴 | | 块 | 7 |  |
| 81 | 遮光贴 | 1.规格：75000mm \* 2000mm  2.品牌：等同于花色、多多彩、仿木一品 | | 平方米 | 150 |  |

**2.3样品（**※**）要求如下：**

2.3.1供应商开标时免费提供样品：**铝合金型材1件，热转印画布1幅，展览用超白钢化玻璃1件。**

2.3.2样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。

2.3.3送样截止时间：2019年12月5日10时00分。

2.3.4送样送达地点：青岛市黄岛区钱塘江路369号青岛职业技术学院综合实训楼205室。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。

2.3.5宣布竞价结果后，对于未成交供应商提供的样品，当场退还；对于成交人提供的样品，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

2.3.6供货时采购人与成交人核查供货物品与封存样品材料的一致性，若供货物品与封存样品材料不一致，采购人有权拒绝收货，所有损失由成交人承担，采购人有权向成交人提出违约索赔要求。

**3.其他条件**

3.1交货期：自合同签订之日起12日历日内完成布展工作。

3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：本项目为分期无息付款，完成布展相关工作并通过验收，成交人向采购人支付合同金额的5%作为质保金。若合同金额不高于16万元，收到质保金后采购人向成交人支付合同金额的100%；若合同金额高于16万元，收到质保金后采购人向成交人支付16万元，合同余款2020年3月31日前支付。自验收通过之日起，保修期满，验收合格，返还5%的质保金。如果招标确定的质量保证期延长，5%质保金顺延至质量保证期满支付。

3.4验收

3.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2货物由成交人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5质量保证期

3.5.1质保期：自验收合格之日起一年。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

第五章 附件

附件1：

承诺函

青岛职业技术学院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为 ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部网上竞价文件，实质性响应网上竞价文件各项要求。

2、我方向贵方提交的所有资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照网上竞价文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：

附件2：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加 （项目名称）采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有： ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供 应 商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件3：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商： （公章）

年 月 日

附件4：

法定代表人授权委托书

青岛职业技术学院 ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次 项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

附：常驻地行政主管部门出具的（或社保网站打印的）**被授权代表**本人在本单位的社保证明

附件5：

货物清单

项目名称： 项目编码：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格  型号 | 性能以及指标 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间： 年 月 日